Sumário

[**1.** **Março** 2](#_Toc517436876)

[**2.** **Abril** 2](#_Toc517436877)

[Tabela 1 – Modelos de baterias preliminar 2](#_Toc517436878)

[**3.** **Maio** 4](#_Toc517436879)

[Tabela 2 – Modelos de baterias 4](#_Toc517436880)

[Processo de escolha dos modelos das baterias preliminar 5](#_Toc517436881)

[Placa *shield* 5](#_Toc517436882)

[Escolha da bateria ideal 6](#_Toc517436883)

[Consumo da placa ESP8266 6](#_Toc517436884)

[Tabela 3 – Resultados dos testes de consumo da placa WeMos D1 mini 7](#_Toc517436885)

[Notas: 10](#_Toc517436886)

[Equação da média ponderada 10](#_Toc517436887)

[**4.** **Junho** 11](#_Toc517436888)

[Avaliação de consumo da placa WeMos 11](#_Toc517436889)

[Tabela 4 11](#_Toc517436890)

[Calculo de autonomia entre os modos de operação 13](#_Toc517436891)

[Resultado final – Modelo de bateria 13](#_Toc517436892)

[Quadro técnico de placas e seus protocolos de comunicação 13](#_Toc517436893)

[**5.** **Julho** 13](#_Toc517436894)

[**6.** **Agosto** 13](#_Toc517436895)

[**7.** **Setembro** 13](#_Toc517436896)

[**8.** **Outubro** 13](#_Toc517436897)

[**9.** **Novembro** 13](#_Toc517436898)

[**10.** **Dezembro** 13](#_Toc517436899)

[**11.** **Janeiro** 13](#_Toc517436900)

[**12.** **Fevereiro** 13](#_Toc517436901)

[**REFERÊNCIAS** 14](#_Toc517436902)

1. **Março**

Mês dedicado à logística, capacitação e reconhecimento de todo o trabalho.

Foram realizadas diversas pesquisas quanto ao *chip* escolhido, o *ESP8266,* a fim de se ter o conhecimento mínimo para a realização dos primeiros experimentos. Neste momento foi dado início a construção do primeiro programa simples para a realização de testes iniciais no *ESP.*

1. **Abril**

Mês dedicado a capacitação e a pesquisas referentes aos tipos de baterias.  
Foi iniciada a construção, também, de uma placa a qual possui 8 LEDs indicativos para a realização de futuros testes com relação ao consumo. O código fonte[[1]](#footnote-1) referente ao controle dessa placa foi desenvolvido com o intuito de auto capacitação.

As pesquisas referentes aos modelos de baterias também foram iniciadas.

## Tabela 1 – Modelos de baterias preliminar

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Num | Marca | Modelo | Dimensões(mm) | | | Preço | Tensão de trabalho | mAh |
| C | L | A |
| [A](#modelo_1) | Rontek | RT300AAAB4 | 11 | 45 | 11 | R$ 3,50 | 1,2 | 600 |
| [B](#modelo_2) | Energy Power | AA NI-Mh | 14,5 | 50,5 | 14,5 | R$ 8,90 | 1,2 | 800 |
| [C](#modelo_3) | Energy Power | AA NI-Cd | 14,5 | 50,5 | 14,5 | R$ 9,50 | 1,2 | 1000 |
| [D](#modelo_4) | Rontek | AA NI-Mh | 15 | 50 | 15 | R$ 7,50 | 1,2 | 2100 |
| [E](#modelo_5) | Mox | Aaa | 14,5 | 50,5 | 14,5 | R$ 3,8 | 1,2 | 2700 |
| [F](#modelo_6) | Knup | KP-BT9V | 47 | 20 | 15 | R$ 12 | 9 | 450 |
| [G](#modelo_7) | FLEX | FX-45B1 | 47 | 20 | 15 | R$ 28 | 9 | 450 |
| [H](#modelo_8) | FullyMax | - | 9,5 | 26 | 45 | R$ 15,20 | 3,7 | 650 |
| [J](#modelo_9) | Rontek | NP-20 | 50 | 40 | 32 | orçamento | 3,7 | 680 |
| [K](#modelo_10) | Rontek | 6RT1800SC-CX | 131 | 51 | 23 | orçamento | 7,2 | 1800 |
| [L](#modelo_11) | Rontek | 6RT3000SC-CX | 131 | 51 | 23 | orçamento | 7,2 | 3000 |
| [M](#modelo_12) | Rontek | 6LR61 | 48 | 26 | 16 | orçamento | 8,4 | 350 |

1. **Maio**

Mês dedicado para pesquisas referentes aos tipos e modelos de baterias, foram produzidas várias tabelas com o intuito de representar de forma simplificada os mais diversos fatores técnicos envolvendo esses modelos de bateria.

## Tabela 2 – Modelos de baterias

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numeração | Marca | Modelo | Modelo químico | Dimensões(mm) | | | Modelo de tamanho | Preço | Tensão de trabalho | mAh | Wh | Custo/wh |
|  |  |  |  | C | L | A |  |  |  |  |  |  |
| [01](#modelo_1) | Rontek | RT300AAAB4 | Ni-cd | 11 | 44 | 11 | Aaa | R$3,50 | 1,20 | 300,00 | 360,00 | 0,009722 |
| [02](#modelo_2) | Energy Power | AA NI-Mh | Ni-mh | 14,5 | 50,5 | 14,5 | Aa | R$8,90 | 1,20 | 800,00 | 960,00 | 0,009271 |
| [03](#modelo_3) | Energy Power | AA NI-Cd | Ni-cd | 14,5 | 50,5 | 14,5 | Aa | R$9,50 | 1,20 | 1000,00 | 1.200,00 | 0,007917 |
| [04](#modelo_4) | Rontek | AA NI-Mh | Ni-mh | 14,5 | 50,5 | 14,5 | Aa | R$7,50 | 1,20 | 2100,00 | 2.520,00 | 0,002976 |
| [05](#modelo_5) | Mox | Aaa | Ni-mh | 14,5 | 50,5 | 14,5 | Aa | R$3,80 | 1,20 | 2700,00 | 3.240,00 | 0,001172 |
| [06](#modelo_6) | Knup | KP-BT9V | Ni-mh | 47 | 20 | 15 | Bat P | R$12,00 | 9,00 | 450,00 | 4.050,00 | 0,002963 |
| [07](#modelo_7) | FLEX | FX-45B1 | Ni-mh | 47 | 20 | 15 | Bat P | R$28,00 | 9,00 | 450,00 | 4.050,00 | 0,008642 |
| [08](#modelo_8) | FullyMax | - | LIPO | 9,5 | 26 | 45 | Lipo M | R$15,20 | 3,70 | 650,00 | 2.405,00 | 0,006320 |
| [09](#modelo_13) | Mox | MO-086B | Ni-cd | 31,5 | 44 | 10,5 | Aaa | R$19,00 | 3,60 | 700,00 | 2.520,00 | 0,001428 |
| [10](#modelo_10) | Rontek | 6RT1800SC-CX | Ni-cd | 131 | 51 | 23 | Bat. G | Orçamento | 7,20 | 1800,00 | 12.960,00 | XXXX |
| [11](#modelo_11) | Rontek | 6RT3000SC-CX | Ni-mh | 131 | 51 | 23 | Bat. G | Orçamento | 7,20 | 3000,00 | 21.600,00 | XXXX |
| [12](#modelo_12) | Rontek | 6LR61 | Ni-mh | 48 | 26 | 16 | Bat. P | Orçamento | 8,40 | 350,00 | 2.940,00 | XXXX |
| [13](#modelo_14) | Rontek | - | Ni-mh | 2 | 16 | 16 | P. Botão | Orçamento | 3,60 | 80,00 | 288,00 | XXXX |
| [14](#modelo_15) | Rontek | - | Ni-mh | 42 | 14 | 47 | 4 \* Aaa | Orçamento | 3,60 | 1300,00 | 4.680,00 | XXXX |
| [15](#modelo_16_2) | Rontek | - | Ni-cd | 17 | 51 | 57 | 3 \* aa | Orçamento | 7,20 | 600 | 4.320,00 | XXXX |
| [16](#modelo_17) | FullyMax | - | LIPO | 7 | 20 | 36 | Lipo P | R$14,40 | 3,70 | 350,00 | 1.295,00 | 0,011119 |
| [17](#minamoto_poly) | minamoto | LFP803048 | LiFePO4 | 8 | 30 | 50 | Lipo M | Orçamento | 3,20 | 800 | 2.560,00 | XXXX |
| [18](#minamoto_poly) | minamoto | LFP603450 | LiFePO4 | 6 | 34 | 50 | Lipo M | Orçamento | 3,20 | 700 | 2.240,00 | XXXX |
| [19](#minamoto_poly) | minamoto | LFP101945HP | LiFePO4 | 10 | 19 | 45 | Lipo M | Orçamento | 3,20 | 440 | 1.408,00 | XXXX |
| [20](#minamoto_poly) | minamoto | LFP803048HP | LiFePO4 | 8 | 30 | 48 | Lipo M | Orçamento | 3,20 | 800 | 2.560,00 | XXXX |
| [21](#minamoto_cyli) | minamoto | LFR26650E | LiFePO4 | 26 | 65 | 26 | D+ | Orçamento | 3,20 | 3300 | 10.560,00 | XXXX |
| [22](#minamoto_cyli) | minamoto | LFR18650E | LiFePO4 | 18,2 | 64,5 | 18,2 | D+ | Orçamento | 3,20 | 1500 | 4.800,00 | XXXX |
| [23](#minamoto_cyli) | minamoto | LFR18490E | LiFePO4 | 18,2 | 48,5 | 18,2 | Aa | Orçamento | 3,20 | 1000 | 3.200,00 | XXXX |
| [24](#minamoto_cyli) | minamoto | LFR14500E | LiFePO4 | 14,1 | 48,5 | 14,1 | Aa | Orçamento | 3,20 | 500 | 1.600,00 | XXXX |
| [25](#minamoto_cyli) | minamoto | LFR18650P | LiFePO4 | 18,2 | 64,5 | 18,2 | D+ | Orçamento | 3,20 | 1100 | 3.520,00 | XXXX |
| [26](#minamoto_cyli) | minamoto | LFR26650P | LiFePO4 | 26 | 65 | 26 | D+ | Orçamento | 3,20 | 2300 | 7.360,00 | XXXX |
| [27](#minamoto_lipo) | minamoto | LP104884 | LIPO | 10 | 48 | 84 | - | Orçamento | 3,7 | 5000 | 18.500,00 | XXXX |
| [28](#minamoto_lipo) | minamoto | LP805060 | LIPO | 8 | 50 | 60 | - | Orçamento | 3,7 | 2700 | 9.990,00 | XXXX |
| [29](#minamoto_lipo) | minamoto | LP605559 | LIPO | 5,5 | 55 | 60 | - | Orçamento | 3,7 | 2000 | 7.400,00 | XXXX |
| [30](#minamoto_lipo) | minamoto | LP704460 | LIPO | 6,7 | 44 | 60 | - | Orçamento | 3,7 | 2000 | 7.400,00 | XXXX |
| [31](#minamoto_lipo) | minamoto | LP103746 | LIPO | 10 | 37 | 46 | - | Orçamento | 3,7 | 1750 | 6.475,00 | XXXX |
| [32](#minamoto_lipo) | minamoto | LP804044 | LIPO | 8 | 40 | 44 | - | Orçamento | 3,7 | 1400 | 5.180,00 | XXXX |
| [33](#minamoto_lipo) | minamoto | LP803033 | LIPO | 7,6 | 30 | 33 | - | Orçamento | 3,7 | 730 | 2.701,00 | XXXX |
| [34](#minamoto_lipo) | minamoto | LP902535 | LIPO | 8,8 | 25 | 35 | - | Orçamento | 3,7 | 700 | 2.590,00 | XXXX |
| [35](#minamoto_lipo) | minamoto | LP683033 | LIPO | 6,5 | 30 | 33 | - | Orçamento | 3,7 | 600 | 2.220,00 | XXXX |
| [36](#minamoto_lipo) | minamoto | LP502435 | LIPO | 5 | 24 | 35 | - | Orçamento | 3,7 | 350 | 1.295,00 | XXXX |

## Processo de escolha dos modelos das baterias preliminar

Para a realização da seleção dos modelos mais propícios à adesão ao projeto, foi realizado um processo de eliminação dos modelos presentes na [Tabela 2](#_Tabela_2_–). Esses modelos foram avaliados em 3 diferentes etapas, a quais eram aprovados ou reprovados.

Primeiramente, foi analisado o valor referente a tensão de trabalho de cada bateria, a fim de eliminar aquelas que ultrapassem o valor máximo da placa WeMos D1 mini. Para obter este valor, foi consultado o [esquemático da placa](#esquemático_wemos_D1_mini), encontrado na *wiki* da fabricante. Após a consulta, foi observado que o regulador de tensão da placa é o CI ME6211. De acordo com seu [*Datasheet*](#datasheet_ME6211)*,* o valor máximo de tensão é de 6 volts. Logo, serão descartadas as baterias que apresentarem tensão nominal superior a 6 volts, portanto, os modelos [06](#tabela_06), [07](#tabela_07), [10](#tabela_10), [11](#tabela_11), [12](#tabela_12) e [15](#tabela_15) ficam fora de cogitação até o momento. Sendo a única forma possível para sua adesão, a implementação de um regulador de tensão externo ao circuito da placa WeMos.

Em segundo método, foram avaliadas as dimensões das baterias restantes, levando em consideração as associações necessárias para as baterias com tensão inferior a 3 volts. Nesse caso, os modelos [01](#tabela_01), [02](#tabela_02), [03](#tabela_03), [04](#tabela_04) e [05](#tabela_05) precisam receber 3 associações em série com a finalidade de se alcançar a tensão de trabalho da placa. Todavia, dessa forma, ocupa-se um espaço 3 vezes maior, fato não presente nos modelos [08](#tabela_08), [09](#tabela_09), [13](#tabela_13), [14](#tabela_14) e [16](#tabela_16). Em vista disso, esses modelos ganham preferência. No entanto, os modelos [09](#tabela_09) e [14](#tabela_14) já possuem em seu encapsulamento 3 pilhas em série, o que lhes garante o mesmo espaço aproximado dos modelos anteriores. Sobrando, então, somente os modelos [08](#tabela_08), [13](#tabela_13) e [16](#tabela_16).

Cabe então, dentre os três últimos modelos, aquele que possui a melhor autonomia por custo. Para tal análise é preciso estimar um valor para o modelo [13](#tabela_13), visto que seu preço não é acessível sem o contato com a distribuidora [sta-eletronica](http://www.sta-eletronica.com.br/). Estipulando, com base na média de valores do mercado, aproximadamente, o modelo possuiria um valor de R$12,00 reais, custo próximo aos demais modelos.

Nessa situação, cabe a escolha entre esses modelos. Observando que o modelo [08](#tabela_08) apresenta as maiores dimensões físicas, mas possui maior mAh, garantindo maior autonomia. Em contrapartida, o modelo [13](#tabela_13) garante menor tamanho, apesar de possuir, também, significativa diminuição na autonomia. Por fim, resta o modelo [16](#tabela_16) que representa equilíbrio entre os dois anteriores, por possuir uma autonomia mais razoável, além de ser de menor tamanho e custo que o modelo [08](#tabela_08).

## Placa *shield*

Para se chegar a um valor confiável do melhor modelo de bateria, foi realizado diversos testes experimentais, todavia, para efetuar esses testes foi feita uma placa *shield* para a realização desses experimentos. Em relação ao ESP8266, foi projetado um circuito*,* cujo seu esquemático feito no *software* *Proteus* segue logo em seguida ([ver figura 1](#figura_1__esquematico_shield)). Este, possui 8 leds que estão ligados em *current source* com 8 pinos digitais da placa WeMos que serão controlados por um código fonte[[2]](#footnote-2) anteriormente programado. Há também um botão, cuja sua finalidade é orientar o programa para a escolha da função a ser executada pelo programa. Essas funções estão presentes na tabela 3, são elas: Standby, Leds ligados, 100% uso do CPU e Leds e processador.



(Figura 1 – Esquemático da placa *shield*- modelo Proteus)

## Escolha da bateria ideal

Para a escolha da bateria ideal foram analisados novos fatores, e para a análise de cada foram realizados diversos procedimentos práticos, a fim de escolher o modelo de melhor rendimento para o projeto. Neste momento foi utilizado a *shield* desenvolvida conjuntamente com 2 modelos de códigos de programa, com a intenção de realizar experimentos práticos para aferir o consumo da placa em seus diversos modos de funcionamento.

Inicialmente foi realizado o estudo de consumo da placa ESP8266, de acordo com [seu datasheet](#datasheet_ESP8266), com o propósito de adquirir os valores de energia gasta para realizar determinadas funções. Foram analisados esses fatores em suas várias modalidades de funcionamento, tais quais em suas funções de poupança de energia, quanto em suas funções ativas. Os valores de consumo foram medidos em laboratório utilizando 2 equipamentos diferentes.

~~Paralelamente, para se chegar ao resultado final, será empregado uma sequência de cálculos utilizando uma média ponderada, atribuindo para cada característica da bateria um peso diferente. Quanto mais alto o valor final, melhor a classificação da bateria. A bateria que alcançar o maior valor será a bateria ideal para o projeto~~.

### Consumo da placa ESP8266

A placa Esp8266 possui um avançado sistema de administração de energia, possuindo tecnologia voltada para projetos móveis e principalmente aplicações voltadas para o *Internet of Things*.

Sua arquitetura de baixo consumo opera em 3 diferentes modos: Active mode, sleep mode and Deep-sleep mode. Em modo de Deep-sleep o Wi-Fi é desligado e os sensores da placa trabalham em períodos reduzidos, o consumo se encontra próximo dos 20 µA, quando alimentado com 2.5 Volts.

Em modo Sleep, o Wi-Fi switch é desativado, impedindo a transmissão de dados, seu consumo se aproxima de 0,9 mA. Por fim, há o Active mode, no qual o consumo elétrico depende das aplicações realizadas pelo Esp8266, todavia, seu consumo médio é 80mA. [[20](#datasheet_ESP8266)]

Para que seja encontrado valores de referência para as aplicações no código fonte, foram realizados os experimentos com dois códigos testes, com o intuito de medir os valores de consumo para cada modo de operação. Todos os testes foram realizados com a mesma placa *shield* desenvolvida previamente.

### Tabela 3 – Resultados dos testes de consumo da placa WeMos D1 mini

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Função em teste | | VCC (V) | Mínimo (mA) | Máximo (mA) | Média (mA) |
| Standby(1) | | 5 | 74,4(2) | 76,1 | 75,3333333 |
| 74,5(3) | 75,6 |
| 75,2(4) | 76,2 |
| 4 | 74,8 | 76 | 75,5833333 |
| 74,3 | 77,6 |
| 74,8 | 76 |
| 3,4 | 73,3 | 74,8 | 74,05 |
| 73,2 | 74,2 |
| 73,6 | 75,2 |
| 1 Led ligado(5) | | 5 | 75,5 | 75,2 | 75,5833333 |
| 75,3 | 75,3 |
| 75,8 | 76,4 |
| 4 | 75,4 | 76,8 | 76,15 |
| 75,2 | 76,5 |
| 75,8 | 77,2 |
| 3,4 | 73,8 | 74,8 | 74,3666667 |
| 73,3 | 74,6 |
| 73,9 | 75,8 |
| Todos os Leds ligados | | 5 | 78,6 | 80 | 79,3 |
| 78,3 | 80,1 |
| 78,8 | 80 |
| 4 | 78,6 | 79,5 | 79,0666667 |
| 78,2 | 79,3 |
| 78,8 | 80 |
| 3,4 | 76,2 | 78,1 | 77,1333333 |
| 75,9 | 77,2 |
| 76,5 | 78,9 |
| 100% uso do CPU(6) | | 5 | 76 | 77,3 | 76,9 |
| 76 | 76,3 |
| 76,6 | 79,2 |
| 4 | 75,5 | 76,6 | 76,2333333 |
| 75,3 | 76,6 |
| 75,9 | 77,5 |
| 3,4 | 74,8 | 75,5 | 75,1666667 |
| 74,4 | 75,2 |
| 74,9 | 76,2 |
| 1 Led ligado + 100% uso CPU | | 5 | 76,8 | 78,1 | 77,7833333 |
| 76,4 | 77,7 |
| 78,2 | 79,5 |
| 4 | 76,8 | 77,6 | 77,3833333 |
| 76,7 | 77,3 |
| 77,8 | 78,1 |
| 3,4 | 74,9 | 76,3 | 75,55 |
| 74,4 | 75,2 |
| 75,4 | 77,1 |
| Todos os Leds ligados + 100% uso | | 5 | 79,6 | 80,8 | 80,3333333 |
| 79,2 | 81,4 |
| 79,8 | 81,2 |
| 4 | 79 | 80,5 | 79,85 |
| 79,1 | 80,1 |
| 79,9 | 80,5 |
| 3,4 | 76,4 | 78,2 | 77,55 |
| 76,6 | 78,2 |
| 76,7 | 79,2 |
| ESP em modo server e cliente ligado | | 5 | 75,2  75,1  75,5 | 75,5  75,1  75,8 | 75,3666667 |
| 4 | Instabilidade(7) | | ≈75 |
| 3,4 |
| ESP only client | | 5 | 71,9 | 72,1 | 71,9833333 |
| 71,4 | 71,8 |
| 72,1 | 72,6 |
| 4 | Instabilidade | | ≈70 |
| 3,4 |
| Modem Sleep | | 5 | 71,9 | 72 | 71,9333333 |
| 71,7 | 71,8 |
| 72 | 72,2 |
| 4 | 70,8 | 71,4 | 71,2833333 |
| 71 | 71,1 |
| 71,4 | 72 |
| 3,4 | 72,1 | 72,7 | 72,2333333 |
| 71,8 | 71,9 |
| 72,3 | 72,6 |
| Light Sleep – CPU ativa | | 5 | 16,2 | 16,4 | 16,4 |
| 16,2 | 16,7 |
| 16,4 | 16,5 |
| 4 | 16,3 | 16,5 | 16,3 |
| 16,1 | 16,2 |
| 16,3 | 16,4 |
| 3,4 | 15,5 | 15,6 | 15,5666667 |
| 15,5 | 15,5 |
| 15,6 | 15,7 |
| Light Sleep – CPU desativada | | 5 | 2,3 | 2,4 | 2,23333333 |
| 2,1 | 2,2 |
| 2,2 | 2,2 |
| 4 | 2,3 | 2,3 | 2,21666667 |
| 2,1 | 2,1 |
| 2,3 | 2,2 |
| 3,4 | 1,8 | 1,9 | 1,78333333 |
| 1,7 | 1,7 |
| 1,8 | 1,8 |
| Deep Sleep | | 5 | 0,2 | 0,1 | ≈0,13333333 |
| 0,1 | 0,2 |
| 0,1 | 0,1 |
| 4 | 0,02 | 0,02 | ≈0,01666667 |
| 0,01 | 0,02 |
| 0,01 | 0,02 |
| 3,3 | 0,01 | 0,02 | ≈0,0116(8) |
| 0,01 | 0,01 |
| 0,01 | 0,01 |
| 3.0 | 0,01 | 0,01 | ≈0,0066 |
| 0 | 0,01 |
| 0 | 0,01 |
| Transmit 802.11b  CCK = 1Mbps  Ou  CCK = 11Mbps | POUT = +20.5dBm | 5 | 74,6 | 75,8 | 75,2333333 |
| 74,7 | 75,2 |
| 74,8 | 76,3 |
| 4 | Muito instável(9) | | - |
| 3,4 |
| POUT = +18.5dBm | 5 | 75,5 | 76 | 76,7 |
| 76,2 | 78,9 |
| 76,3 | 77,3 |
| 4 | Muito instável | | - |
| 3,4 |
| POUT = +16dBm | 5 | 74,7 | 75,2 | 75,21666 |
| 74,7 | 75 |
| 75,6 | 76,1 |
| 4 | 75,8 | 77,7 | 77,1666667 |
| 76,6 | 77 |
| 77,6 | 78,3 |
| 3,4 | Muito instável | | - |
| POUT = +14dBm | 5 | 74,3 | 75,2 | 74,8666667 |
| 74,4 | 75 |
| 74,8 | 75,5 |
| 4 | 75,5 | 77,6 | 76,75 |
| 75,4 | 76,8 |
| 76,8 | 78,4 |
| 3,4 | Muito instável | | - |
| Transmit 802.11g  OFDM 54Mbps | POUT = +20.5dBm | 5 | 73,5  73,3  73,8 | 74,2  75  74,5 | 74,05 |
| 4 | Muito instável | | - |
| 3,4 |
| POUT = +18.5dBm | 5 | 71,4 | 71,6 | 71,7166667 |
| 71,2 | 71,8 |
| 72 | 72,3 |
| 4 | 71,3 | 71,5 | 71,5166667 |
| 71,2 | 71,3 |
| 71,6 | 72,2 |
| 3,4 | ---- | ---- |  |
| POUT = +16dBm | 5 | 71 | 72 | 71,25 |
| 70,8 | 70,9 |
| 71,2 | 71,6 |
| 4 | 70,9 | 71,2 | 71,2333333 |
| 70,8 | 70,9 |
| 71,6 | 72 |
| 3,4 | 71,5 | 72 | 71,9833333 |
| 71,4 | 72,2 |
| 71,7 | 73,1 |
| POUT = +14dBm | 5 | 70,8 | 71,2 | 71,1166667 |
| 70,5 | 71,2 |
| 71,4 | 71,6 |
| 4 | 70,8 | 71,1 | 71,1666667 |
| 70,8 | 71 |
| 71,5 | 71,8 |
|  | 3,4 | Instabilidade - ~~discrepâncias nas medições~~ | | |
| Transmit 802.11n  MCS 7 | POUT = +20.5dBm | 5 | 71,1 | 71,3 | 71,4333333 |
| 70,9 | 71,3 |
| 71,8 | 72,2 |
| 4 | 71,1 | 71,2 | 71,3333333 |
| 70,8 | 71 |
| 71,8 | 72,1 |
| 3,4 | Muita instabilidade | | |
| POUT = +18.5dBm | 5 | 70,1 | 71,3 | 71,1833333 |
| 70,5 | 71,1 |
| 71,6 | 72,5 |
| 4 | 70,8 | 71,3 | 71,2833333 |
| 70,8 | 71,1 |
| 71,7 | 72 |
| 3,4(10) | 71,6 | 72 | 71,9666667 |
| 71,6 | 72 |
| 72,5 | 72,1 |
| POUT = +16dBm | 5 | 70,9 | 71,1 | 71,1833333 |
| 70,9 | 71 |
| 71,5 | 71,7 |
| 4 | 71 | 71,2 | 71,2166667 |
| 70,8 | 71 |
| 71,5 | 71,8 |
| 3,4(\*10) | 71,7 | 72 | 72,2 |
| 71,4 | 72,1 |
| 72,7 | 73,3 |
| POUT = +14dBm | 5 | 70,9 | 71,3 | 71,3166667 |
| 70,9 | 71,2 |
| 71,6 | 72 |
| 4 | 71 | 71,1 | 71,25 |
| 70,6 | 71 |
| 71,8 | 72 |
|  | 3,4(11) | Muita instabilidade | | |

|  |
| --- |
| Notas: Existem três códigos distintos, para que seja feita uma análise mais bem elaborada. O primeiro código [[3]](#footnote-3) tem como objetivo testar os modos operacionais do ESP, já o segundo[[4]](#footnote-4), possui como única finalidade testar os diferentes modos de transmissão de dados e os modos de baixo consumo elétrico. O primeiro código conta com o WIFI ligado, todavia, sem a transmissão de energia.   1. No modo *standby* o led onboard permanece ligado, sendo necessário caso queria desliga-lo, configurar via *software*. 2. O primeiro valor de medição foi realizado com o multímetro DT830B. 3. O segundo valor de medição foi realizado com o multímetro Imimipa ET-1002. 4. O terceiro valor de medição foi realizado com o multímetro 5. No modo ‘1 LED ligado’ somente 1 do total de 8 LEDs é ligado, sendo a função seguinte ao ‘*standby*’ 6. O CPU executará uma série de operações aritméticas com a finalidade de por seu desempenho no máximo. 7. Foi apresentada certa instabilidade nas medições, ou por grandes variações em curtos períodos de tempo ou pelo desligamento do ESP por problemas de alimentação. 8. Como os valores medidos foram registrados por multímetros, estes não apresentam grande precisão para valores próximos a 0, sendo 0,01Volts o menor valor possível registrado antes do 0. 9. Aferição das medidas impossível, por desligamento ininterrupto do ESP. 10. Foram observados picos de tensão nas aferições que podem comprometer a autonomia. Além de observada certa instabilidade por parte do ESP. 11. ESP apresentou muita instabilidade em certos momentos. |

### Equação da média ponderada

Para a obtenção do resultado final, será realizada uma média ponderada. Serão considerados 3 fatores na equação, sendo estes, referentes a [segunda tabela](#_Tabela_2_–). Na ordem de pesos temos: Tamanho, custo e mAh.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | (1) |

Em que:

Tamanho = comprimento Largura altura da bateria

peso1 = valor do peso1 aplicado ao tamanho

Custo = Valor unitário de custo

peso2 = valor do peso2 aplicado ao Custo

mAh = Corrente fornecida em 1 hora de uso pela bateria

peso3 = valor do peso3 aplicado ao mAh

1. **Junho**

## Avaliação de consumo da placa WeMos

Com os testes empíricos, pode-se constatar que o modelo de operação de maior consumo foi *“Todos os Leds ligados + 100% uso”,* com consumo médio em 80 mA. Este resultado demonstra o esperado, pois são atribuídas 8 cargas para a placa além do estresse na CPU proporcionada pelas operações aritméticas. Com este teste pode-se chegar somente no consumo máximo da placa, entretanto, esse modo de operação não possui maior significância para o sistema final de monitoramento das vacas.

Ademais, pode-se concluir como esperado, que o modo de operação a qual possui menor consumo é o *“Deep-sleep”*, com consumo entre 0,1 mA e 0,006 mA, estes dependendo da tensão de alimentação da placa. Valores próximos de 3V aproximam o consumo a ≈0 mA.

Como um dos objetivos de todo o sistema é atingir uma maior autonomia, é esperado que os modos de funcionamento se alternem de formas diferentes para um melhor desempenho com um menor consumo. Estas alternâncias constituem um determinado tempo X a qual a placa entrará em modo de economia de energia e um determinado tempo Y pelo qual a placa entrará em modo de funcionamento. Além desses dois modos, pode-se implementar um terceiro tempo W em que a placa entrará em modo de transmissão de dados. Sendo cada um desses modos, passíveis de alterações em suas configurações.

Abaixo, segue a tabela 4 a qual consiste no resumo da [tabela 3.](#_Tabela_3_–)

### Tabela 4

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modo de operação | Configurações do modo | Consumo médio (mA) |
| Standby | VCC = 5v | 75,333 |
| 1 Led ligado | VCC = 5v | 75,583 |
| Todos os Leds ligados | VCC = 5v | 79,3 |
| 100% uso do CPU | VCC = 5v | 76,9 |
| 1 Led ligado + 100% CPU | VCC = 5v | 77,783 |
| Todos os Leds + 100% CPU | VCC = 5v | 80,333 |
| ESP server e cliente ligado | VCC = 5v | 75,366 |
| ESP only client | VCC = 5v | 71,983 |
| Modem Sleep | VCC = 5v | 71,933 |
| Light Sleep – CPU ativa | VCC = 5v | 16,4 |
| Light Sleep – CPU desativada | VCC = 5v | 2,23 |
| Deep Sleep | VCC = 5v | 0,133 |
| VCC = 3.3v | 0,011 |
| Transmit 802.11b | VCC = 5v e POUT = +20.5dBm | 75,233 |
| VCC = 5v e POUT = +14dBm | 74,866 |
| Transmit 802.11g | VCC = 5v e POUT = +20.5dBm | 74,050 |
| VCC = 5v e POUT = +14dBm | 71,116 |
| Transmit 802.11n | VCC = 5v e POUT = +20.5dBm | 71,433 |
| VCC = 5v e POUT = +14dBm | 71,250 |

Para efeitos comparativos de análises, serão atribuídos diferentes tempos e modos de operação para X, Y e W. Seguindo um modelo que tenha boa performance nas características atribuídas.

No primeiro teste teórico, será atribuído a X a operação de ‘Deep Sleep’ por 1 hora e W receberá a operação ‘Transmit 802.11b’ por 1 minuto. Ambos com VCC = 5 e POUT = +20.5dBm.

Nos primeiros testes teóricos serão atribuídos uma alimentação de 5 volts com uma bateria de 100 mAh

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Especificações do teste: | | | valor | unidade |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | bateria | 100 | | mAh |  |  | |  | |  | |  | |  |
|  | bateria | 360000 | | mAsec |  |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Teste(nº) | Modo de funcionamento | Operação | | Consumo (mA) | Tempo de operação em segundos | Consumo (mAsec) | | somatório de ciclo | | Número de ciclos realizáveis | | Duração total do circuito | | |
| Em horas | | Em dias |
| 1 | Valor X | Deep Sleep | | 0,133 | 3540,000 | 470,820 | | 4984,800 | | 72,21955 | | 72,21955 | | 3,01 |
| Valor Y | - | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| Valor W | Transmit 802.11b POUT = + 20.5dBm | | 75,233 | 60,000 | 4513,980 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Valor X | Deep Sleep | | 0,133 | 3540,000 | 470,820 | | 4756,800 | | 75,68113 | | 75,68113 | | 3,15 |
| Valor Y | - | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| Valor W | Transmit 802.11n POUT = + 20.5dBm | | 71,433 | 60,000 | 4285,980 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Valor X | Deep Sleep | | 0,133 | 7190,000 | 956,270 | | 1670,600 | | 215,49144 | | 430,98288 | | 17,96 |
| Valor Y | - | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| Valor W | Transmit 802.11n POUT = + 20.5dBm | | 71,433 | 10,000 | 714,330 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Valor X | Deep Sleep | | 0,133 | 7190,000 | 956,270 | | 1175,303 | | 306,30399 | | 612,60798 | | 25,53 |
| Valor Y | Light Sleep – CPU ativa | | 16,400 | 9,000 | 147,600 | |
| Valor W | Transmit 802.11n POUT = + 20.5dBm | | 71,433 | 1,000 | 71,433 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Valor X | Deep Sleep | | 0,133 | 3590,000 | 477,470 | | 696,503 | | 516,86784 | | 516,86784 | | 21,54 |
| Valor Y | Light Sleep – CPU ativa | | 16,400 | 9,000 | 147,600 | |
| Valor W | Transmit 802.11n POUT = + 20.5dBm | | 71,433 | 1,000 | 71,433 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Valor X | Deep Sleep | | 0,133 | 3590,000 | 477,470 | | 1241,003 | | 290,08794 | | 290,08794 | | 12,09 |
| Valor Y | 100% uso do CPU | | 76,900 | 9,000 | 692,100 | |
| Valor W | Transmit 802.11n POUT = + 20.5dBm | | 71,433 | 1,000 | 71,433 | |

### Calculo de autonomia entre os modos de operação

## Resultado final – Modelo de bateria

## Quadro técnico de placas e seus protocolos de comunicação

1. **Julho**
2. **Agosto**
3. **Setembro**
4. **Outubro**
5. **Novembro**
6. **Dezembro**
7. **Janeiro**
8. **Fevereiro**

# **REFERÊNCIAS**

|  |  |
| --- | --- |
| [1] | STA-ELETRONICA. Pilhas e baterias Rontek. Disponível em: [*http://www.sta-eletronica.com.br/produtos/pilhas-e-baterias/rontek-recarregaveis-industrial/nicd/tamanho-aaa\_2*](http://www.sta-eletronica.com.br/produtos/pilhas-e-baterias/rontek-recarregaveis-industrial/nicd/tamanho-aaa_2). Acesso em 21 de abril de 2018. |

|  |  |
| --- | --- |
| [2] | GOLDPOWER. Pilhas e baterias Ni-mh. Disponível em: [*http://www.goldpower.com.br/aaa-800mah-1-2v.php*](http://www.goldpower.com.br/aaa-800mah-1-2v.php). Acesso em 21 de abril de 2018. |

|  |  |
| --- | --- |
| [3] | GOLDPOWER. Pilhas e baterias Ni-mh. Disponível em: [*http://www.goldpower.com.br/aaa-1000mah-1-2v.php*](http://www.goldpower.com.br/aaa-1000mah-1-2v.php). Acesso em 21 de abril de 2018. |

|  |  |
| --- | --- |
| [4] | STA-ELETRONICA. Pilhas e baterias Rontek. Disponível em: [*http://www.sta-eletronica.com.br/produtos/pilhas-e-baterias/rontek-recarregaveis-consumidor/aa/12v-2100mah\_3*](http://www.sta-eletronica.com.br/produtos/pilhas-e-baterias/rontek-recarregaveis-consumidor/aa/12v-2100mah_3). Acesso em 21 de abril de 2018. |

|  |  |
| --- | --- |
| [5] | MOXDOTCELL. Pilha recarregável MO-AA2700. Disponível em: [*http://www.moxdotcell.com.br/pilha-recarregavel-mo-aa2700-com-2-unidades-rtu.html*](http://www.moxdotcell.com.br/pilha-recarregavel-mo-aa2700-com-2-unidades-rtu.html)*.* Acesso em 21 de abril de 2018. |

|  |  |
| --- | --- |
| [6] | COMP DISTRIBUIDORA. Bateria recarregável Knup. Disponível em: [*https://www.compdistribuidora.com.br/bateria-recarregavel-9v-knup-kp-bt9v.html*](https://www.compdistribuidora.com.br/bateria-recarregavel-9v-knup-kp-bt9v.html). Acesso em 21 de abril de 2018. |

|  |  |
| --- | --- |
| [7] | FLEXGOLD. Flex X-cell. Disponível em: [*http://www.flexgold.com.br/produto/fx-9v45b1/*](http://www.flexgold.com.br/produto/fx-9v45b1/). Acesso em 22 de abril de 2018 |

|  |  |
| --- | --- |
| [8] | FULLYMAX. Bateria Fullymax SYMA. Disponível em: [*http://www.asaseletricas.com.br/loja/product\_info.php?products\_id=4448*](http://www.asaseletricas.com.br/loja/product_info.php?products_id=4448)*.* Acesso em 15 de maio de 2018. |

|  |  |
| --- | --- |
| [9] | STA-ELETRONICA. Pilhas e baterias Rontek. Disponível em: [*http://www.sta-eletronica.com.br/produtos/pilhas-e-baterias/recarregaveis/para-cameras/37v-680mah*](http://www.sta-eletronica.com.br/produtos/pilhas-e-baterias/recarregaveis/para-cameras/37v-680mah). Acesso em 23 de abril de 2018. |

|  |  |
| --- | --- |
| [10] | STA-ELETRONICA. Pilhas e baterias Rontek. Disponível em: [*http://www.sta-eletronica.com.br/produtos/pilhas-e-baterias/recarregaveis/para-brinquedos-e-modelismo/72v-1800mah*](http://www.sta-eletronica.com.br/produtos/pilhas-e-baterias/recarregaveis/para-brinquedos-e-modelismo/72v-1800mah). Acesso em 23 de abril de 2018. |

|  |  |
| --- | --- |
| [11] | STA-ELETRONICA. Pilhas e baterias Rontek. Disponível em: [*http://www.sta-eletronica.com.br/produtos/pilhas-e-baterias/recarregaveis/para-brinquedos-e-modelismo/72v-3000mah*](http://www.sta-eletronica.com.br/produtos/pilhas-e-baterias/recarregaveis/para-brinquedos-e-modelismo/72v-3000mah). Acesso em 23 de abril de 2018. |

|  |  |
| --- | --- |
| [12] | STA-ELETRONICA. Pilhas e baterias Rontek. Disponível em: [*http://www.sta-eletronica.com.br/produtos/pilhas-e-baterias/recarregaveis/para-telefones-sem-fio-24v-36-48-e-6v/36v-1300mah*](http://www.sta-eletronica.com.br/produtos/pilhas-e-baterias/recarregaveis/para-telefones-sem-fio-24v-36-48-e-6v/36v-1300mah). Acesso em 23 de abril de 2018. |

|  |  |
| --- | --- |
| [13] | MOXDOTCELL. Pilha recarregável MO-AA2700. Disponível em: [*http://www.moxdotcell.com.br/bateria-mo-086b-3aaa-3-6v-700-mah-para-talk-about.html*](http://www.moxdotcell.com.br/bateria-mo-086b-3aaa-3-6v-700-mah-para-talk-about.html)*.* Acesso em 21 de abril de 2018. |

|  |  |
| --- | --- |
| [14] | STA-ELETRONICA. Pilhas e baterias Rontek. Disponível em: [*http://www.sta-eletronica.com.br/produtos/pilhas-e-baterias/recarregaveis/pilhas-botao/36v-80mah*](http://www.sta-eletronica.com.br/produtos/pilhas-e-baterias/recarregaveis/pilhas-botao/36v-80mah). Acesso em 1 de maio de 2018. |

|  |  |
| --- | --- |
| [15] | STA-ELETRONICA. Pilhas e baterias Rontek. Disponível em: [*http://www.sta-eletronica.com.br/produtos/pilhas-e-baterias/recarregaveis/para-telefones-sem-fio-24v-36-48-e-6v/36v-600mah*](http://www.sta-eletronica.com.br/produtos/pilhas-e-baterias/recarregaveis/para-telefones-sem-fio-24v-36-48-e-6v/36v-600mah). Acesso em 1 de maio de 2018. |

|  |  |
| --- | --- |
| [16] | STA-ELETRONICA. Pilhas e baterias Rontek. Disponível em: [*http://www.sta-eletronica.com.br/produtos/pilhas-e-baterias/recarregaveis/para-radios-de-comunicacao/72v-600mah*](http://www.sta-eletronica.com.br/produtos/pilhas-e-baterias/recarregaveis/para-radios-de-comunicacao/72v-600mah). Acesso em 1 de maio de 2018. |

|  |  |
| --- | --- |
| [17] | WIKI WEMOS. Esquemático completo. Disponível em: [*https://wiki.wemos.cc/\_media/products:d1:sch\_d1\_mini\_v3.0.0.pdf*](https://wiki.wemos.cc/_media/products:d1:sch_d1_mini_v3.0.0.pdf)*.* Acesso em 15 de maio de 2018. |

|  |  |
| --- | --- |
| [18] | DATASHEET ME6211. High Speed LDO Regulators, Low ESR Cap. Disponível em: [*https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/ME6211C33M5G-N\_C82942.pdf*](https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/ME6211C33M5G-N_C82942.pdf). Acesso em 15 de maio de 2018. |

|  |  |
| --- | --- |
| [19] | FULLYMAX. Bateria Fullymax SYMA. Disponível em: [*http://www.asaseletricas.com.br/loja/product\_info.php?products\_id=4301*](http://www.asaseletricas.com.br/loja/product_info.php?products_id=4301)*.* Acesso em 15 de maio de 2018. |

|  |  |
| --- | --- |
| [20] | DATASHEET ESP8266EX. Disponível em: [*https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/0a-esp8266ex\_datasheet\_en.pdf*](https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/0a-esp8266ex_datasheet_en.pdf%20) *.* Acesso em 21 de maio de 2018. |

|  |  |
| --- | --- |
| [21] | MINAMOTO. LiFePO4 Polymer MODELS. Disponível em: <http://www.minamoto.com/lifepo4-polymer/> Acesso em 05 de Junho de 2018. |

|  |  |
| --- | --- |
| [22] | MINAMOTO. LiFePO4 Cylindrical MODELS. Disponível em: <http://www.minamoto.com/lifepo4-cylindrical/> Acesso em 05 de Junho de 2018. |

|  |  |
| --- | --- |
| [23] | MINAMOTO. Lithium Polymer – Standard Type MODELS. Disponível em: <http://www.minamoto.com/12591-2/> Acesso em 05 de Junho de 2018. |

1. O código fonte desenvolvido se encontra no perfil GitHub do autor do documento, referente a este link: <https://github.com/W8jonas/Internet-das-Vacas/blob/master/programacao/codigo_servidor_teste_consumo/codigo_servidor_teste_consumo.ino> [↑](#footnote-ref-1)
2. O novo código fonte utilizado na placa *shield* se encontra no mesmo repositório GitHub do autor do documento, referente a este link: <https://github.com/W8jonas/Internet-das-Vacas/blob/master/programacao/codigo_do_servidor---consumov2/codigo_do_servidor---consumov2.ino> [↑](#footnote-ref-2)
3. O código referido pode ser acessado por este link do github: <https://github.com/W8jonas/Internet-das-Vacas/blob/master/programacao/codigo_modos_de_operacao/codigo_modos_de_operacao.ino> [↑](#footnote-ref-3)
4. O código referido pode ser acessado por este link do github: XXXXXXXX [↑](#footnote-ref-4)